USB移动声卡

USB声卡说明书

一: 性能与持点
USB接口，即插即用，取代传统声卡；多通道技术，实现虚拟5.1声道动感音效；动态旋转声场；耳机与扬声器模式自由切换功能；模拟扬声器位置自由调整功能；混音器功能；卡拉OK功能；麦克风录音功能；输出电平调整； 16种节奏预设模式； 23种声场预设模式；将模拟信号（话筒和CD、MP3、电视、收录机等的线路信号）转化为数字信号并保存功能；支持DIRCET 3D音效,使音乐更加悦耳动听，比如说玩3D游戏，通过这移动声卡，让你有身临其境的感觉。
二：系统要求
USB移动声卡必需应用在带USB接口的个人电脑上，请用户确认电脑支持USB的功能，USB1.1,2.0都可以。
* CPU：INTEL奔腾3或AMD K6 500MHZ或更高的处理器

* 操作系统：WIN98SE 、WINME、WIN2000、WINXP、MAC OS 9.0、MAC OS 10.0
* 最低内存要求： 64MB内存（WIN98SE）、128MB内存（WINME、WIN2000、WINXP）
* 硬盘空间：至少50M硬盘空间

特别注意：正在播放音乐的时候请不要把USB移动声卡拔下
三：安装硬件、软件
1，打开你的电脑，进入WINDOWS。(WIN98SE用户请准备好WIN98SE的安装盘)
2，插入USB移动声卡，屏幕会弹出找到新硬件，WIN98SE,ME用户请按屏幕提示安装。

3，把光盘放入光驱里，WINDOWS会自动弹出安装程序（如果你的电脑禁止了光驱自动运行的功能，你要进入光驱，点击 ”setup.exe” 进行安装）， 

如下图：
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如果出现下面的错误提示窗口，请你把USB移动声卡插到电脑的USB接口，然后重新点击安装就可以顺利进行安装了。
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4，安装程序初始化完成后，出现下面的窗口，点击 [Next] 即可。
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5,在下面的窗口中，驱动程序及3D声音演示测试软件都选中后点 [Next] 即可。
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6，在下面显示安装路径的窗口里，直接点击 [Next] 即可。
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7，出现下面界面表示正在把安装驱动程序到你的电脑上。
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8，出现下面界面表示正在更新USB移动声卡的驱动程序，请耐心等待。
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9，驱动程序更新完成后，系统要求重新启动，请点击 [OK]重启你的电脑。 
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10，重新启动电脑后，驱动安装程序完成，你可以享受环绕动感音乐了。

四：3D环绕动感软件设置及介绍

1，驱动完成重新启动电脑后，电脑的右下角可以看到一个新的图标的跟它相似，那就是USB移动声卡的标志了，如下图：
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2，在电脑的右下角，双击USB移动声卡的图标，出现了主设置[Main Setting]界面，如

下图:
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（图1）

	1
	模拟输出开关，打开就可以模拟输出的频道
	7
	虚拟5.1声道开关，具体设置看后面

	2
	模拟输出：有耳机、2CH、4CH、6CH、8CH可选
	8
	数字声音控制，可以控制声音的大小

	3
	数字输出开关，打开就可以输出SPDIF 数据格式
	9
	左右声道的测试界面，可以显示及调节左右声道的输出大小

	4
	数字输出模式，DOLY RTCE、PCM可选
	10
	自动声音测试按钮，可以自动测试左右声道

	5
	公司的LOGO
	11
	结束自动测试按钮

	6
	DSP模式，缺省模式是Xear 3D模式


3，点击上图（图1）的“7”，进入虚拟5.1声道的设置，如下图：
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	1，2
	声音

	
	3
	顺时针环绕

	
	4
	逆时针环绕(MB-101无此功能)

	
	5
	手动环绕

	
	6
	手动移动每一声道

	
	7
	复位

	
	8
	旋转范围

	
	
	


4，点击上图（图1）的“8”，进入左右声道的设置，如下图：
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	1
	复位

	
	2
	调节左声到的音量大小

	
	3
	调节右声到的音量大小


5，点击混音器[Mixer]设置，进入下面的界面：
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	1
	左右声道平衡控制
	9
	WAVE声音开关

	2
	声音输出的大小控制(MB-101无此功能)
	10
	SW Synth音乐的左右声道平衡控制

	3
	主声音开关
	11
	SW Synth声音的大小控制

	4
	CD音乐的左右声道平衡控制
	12
	SW Synth声音开关

	5
	CD声音的大小控制
	13
	麦克风左右声道平衡控制

	6
	CD声音开关
	14
	麦克风的大小控制

	7
	WAVE音乐的左右声道平衡控制
	15
	麦克风开关

	8
	WAVE声音的大小控制
	16
	麦克风的高级选项,进去后可以提麦克风的灵敏度或进行静音设置


6，点击效果[Effect]设置，进入下面的界面
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	1
	背景为浴室的音乐效果
	14
	Live均衡器模式

	2
	背景为音乐厅的音乐效果
	15
	Rock均衡器模式

	3
	背景为水下的音乐效果
	16
	Soft-Rock均衡器模式

	4
	背景为音乐酒吧音乐效果
	17
	Jazz均衡器模式

	5
	其它27不同背景的音乐效果
	18
	Metal均衡器模式

	6
	在大环境下的音乐效果
	19
	RAP均衡器模式

	7
	在中等环境下的音乐效果
	20
	Classic均衡器模式

	8
	在小环境下的音乐效果
	21
	Vocal均衡器模式

	9
	10波段的均衡器调节处
	22
	用户自定义均衡器开关

	10
	缺省状态的均衡器模式
	23
	用户自定义均衡器的名称

	11
	Dance均衡器模式
	24
	用户自定义均衡器添加按钮

	12
	Bass均衡器模式
	25
	用户自定义添加均衡器输入处

	13
	Treble均衡器模式
	26
	删除用户自定义均衡器的名称


8,点击卡拉OK[karaoke]，进入卡拉OK设置界面，如下图：(MB-101无此功能)
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	1
	卡拉OK的ON/OFF开关
	6
	音调调整开关

	2
	卡拉OK的设置复位
	7
	音调高低的控制条

	3
	卡拉OK混响开关
	8
	取消歌声开关

	4
	混响的高低控制
	9
	控制原歌声与背景音乐的控制条

	5
	默认麦可风混响
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9, USB声卡界面说明

主界面说明：
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3D界面说明：
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五：注意事项

1， 在播放音乐的时候请不要把USB移动声卡拔出来，因为播放音乐的时候，WINDOWS正在调用了USB移动声卡的硬件，如果突然拔掉USB移动声卡，播放器会因为找不道输出设备而死机。正确的顺序是先把播放器关闭后再把USB移动声卡拔出来。

2， 如果你的电脑有多于一个的USB接口，请你记住安装驱动的时候USB移动声卡接的USB端口的位置，下次你使用USB移动声卡的时候，必需要接到同一个USB端口，否则无法实现虚拟5.1声道动感音效及动态旋转声场。
六：问题解答
问：什么在WIN98SE，ME下，USB移动声卡驱动程序安装好后，电脑没有切换到USB来工作，还是原来的声卡工作？

答：因为WIN98SE，ME下的驱动架构与WIN2000，XP的不一样，当用户插拔USB移动声卡的速度太快或插拔的次数太频繁，WIN98SE，ME这两个系统的音频就不能自动切换到USB移动声卡，这需要通过手动来切换，方法是：在[控制面板]=>[声音及多媒体]= >[音频],把播放声音及录音的首选设备都改为“C-media USB Sound Device”就可以了。
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