	USB网卡用户安装手册 
USB Ethernet 10/100 Adapter

    一、驱动程序的安装： 

请按照如下步骤操作正确安装产品的驱动程序。（注：文中假设F：为光驱盘符）。 


1．首先打开你的电脑，并且确认电脑的USB端口已经打开。用附带的USB线连好USB网卡和你的电脑。这时电脑会提示发现一个新硬件，如图示，请点击“下一步→下一步”继续
  

2．插入USB 驱动光盘。选择指定路径，点击“浏览”选择光盘中的文件夹，点击“下一步”继续。
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3．系统将自动搜索并显示USB TO Fast Ethernet  Adapter”的设备，点击“下一步”继续安装
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4．系统会复制所需的文件到硬盘上，并要求插入WIN98安装光盘，换上WIN98安装光盘后点击“确定”。
5．复制文件结束后点击“完成”结束安装过程，并重新启动电脑。
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二、网络的设置
如果你已经正确安装了USB网卡的驱动程序，并且网线是连接、好的，但是在网上邻居里不能看到其它的电脑，请按照如下的步骤进行设置你的电脑。
1．打开 “控制面板→网络→标识 ”填写你的计算机名并设置你电脑的工作组名与网络中其它计算机的工作组名相同（注意：在同一个网络中的计算机的工作组名必须相同）。
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2．在“配置”选项卡中，点击“文件及打印共享”按钮。把“充许其它用户访问我的文件”和“充许其它计算机使用我的打印机”都选上。 
3．重新启动电脑，打开网上邻居，就可以看到同一工作组中的其它的电脑了。
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